Láncfűrész karburátor beállítása/szerelése
A T jelű csavar a pillangó szelepet támassza ez gondolom tiszta sor ha befele tekered emelkedik az alapjárat. Az L jelű csavar az alapjárathoz adja a benzint, beállítása a következő addig csavargatod ki és be amíg eléred a legmagasabb
A T jelű csavar a pillangó szelepet támassza ez gondolom tiszta sor ha befele tekered emelkedik az alapjárat. Az L jelű csavar az alapjárathoz adja a benzint, beállítása a következő addig csavargatod ki és be amíg eléred a legmagasabb alapjáratot és onnan vissza egy negyed fordulat a csavaron ekkor valamennyire visszaesik az alapjárat akkor jó. A H jelű csavar is benzint állít, de a magas fordulathoz (hi, Low) beállítása hasonló az alapjárati csavarhoz a különbség annyi, hogy közben pörgetni kell a gépet teljes gázon, és a maximum fordulatot figyeld. Akkor jó ha utána alapjáratról hirtelen gázadáskor gondolkodás, hörgés és megtorpanás nélkül azonnal kipörög és terhelés alatt sem lassul meg jelentősen.

[image: http://www.lancfuresz.gportal.hu/portal/lancfuresz/image/gallery/1328727821_98.jpg]
A komolyabb fürészeknél a gyári beállitás 1-1 kör mind a H mind az L de a gagyiknál nem lehet tudni (általában 1,5-2 kör).Az L az alapjáratot szabályozza.
1.Elzárod mind a két állitó csavart.(nem kell nagyon beszoritani mert a hegye beletörhet a karburátorba)
2.kitekered 1-1 kört mind a kettőt.
3.beinditod a motort.
Ha jól van beállítva akkor gázadásnál azonnal felpörög és ha elengeded a gázt úgy áll vissza alapjáratra,hogy nem püffen hanem addig zuhan a fordulat míg vissza nem áll alapba. Ha nem így van nyissál még az L-en egy picit.
A H csavar a fordulatszámot szabályozza,ha nagyon visit a motor azt jelenti nagy a fordulat(legalább 14000/perc) ez nem jó a motornak mert kevés benzint kap és beragadhat,ilyenkor nyitni kell rajta(H). 
Ha kifele tekered a H-t akkor a fordulatszám csökken,de ha nagyon kinyitod akkor nem pörög ugy a motor és a fába nincs ereje
Ha nem lehet beállítani, előfordulhat , hogy megnyúlt, kilyukadt a membrán a karburátorban ez esetben nem kap elég benzint a gép. Tünetek, leáll, felpörög, gyenge.
Ha pedig membráncserére is szorulna, alább a kis videóban megtekinthető:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=IC4j4FrRRfg
http://www.lancfuresz.gportal.hu/gindex.php?pg=34997185&nid=6200914
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