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LEERESZTŐK:

2-3-7-8 ZÁRVA

BOJLERBÓL MELEGVÍZ:

· 1 – NYITVA
· 4 – 5 – 6 ZÁRVA

NAPKOLLEKTORBÓL MELEGVÍZ

1 – ZÁRVA

4 – 5 – 6 NYITVA A NYOMÁSFOKOZÓ VÍZFOLYÁSKOR II-ES ÁLLÁSBAN BEKAPCSOL, I-ES ÁLLÁSBAN ÁLLANDÓAN MŰKÖDIK. ALAPHELYZETBEN NINCS BEKAPCSOLVA.
Bojler betáp nyitva állás
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Napkollektorból meleg I. zárva állás
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Napkollektor betáp zárva állás


4.





Bojler leeresztő 
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Napkollektor meleg II.
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Nyomásfokozó szivattyú





Kútból BETÁP


FŐELZÁRÓ





ZUHANY HIDEG





MOSOGATÓ HIDEG





MOSDÓ HIDEG





NAPKOLLEKTOR HIDEG





WC TARTÁLY





ZUHANY MELEG





MOSOGATÓ MELEG





SZABAD HELY





MOSDÓ MELEG





 MELEG LEERESZTŐ
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 NAPKOLLEKTOR LEERESZTŐ
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Leeresztő zárva állás
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